|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **鹤山市中医院新供应室去污区物流仓储配置项目采购需求** | | | | |
| **序号** | **产品名称** | **数量** | **参数** | **图片** |
| 1 | 一单元双门互锁传递窗 | 2 | 1. 采用优质304不锈钢材质 2. 用途：用于无菌物品存储、发放 3. 外形尺寸：800（L）×800（W）×800（H） 4. 通道尺寸：700×700×700mm |  |
| 2 | 密封下送车 | 1 | 1. 全304不锈钢材质； 2. 车体整体折弯焊接，密封性优良； 3. 双层复合结构门板，车门可旋转270°； 4. 1140\*675\*1100。 |  |
| 3 | 组合污物清洗槽 | 3 | 1. 冷、热水接口、流量大且可自由调节； 2. 外形尺寸：1800×630×950 3. 台面高度：840 4. 槽体尺寸：520×420×260 5. 采用优质304不锈钢材质 | D:\2_技术工作\6_图片\5产品图示\untitled.50.png |
| 4 | 双槽污物清洗槽 | 3 | 1、采用优质304不锈钢材质  2、外形尺寸：1300×630×950  3、槽体尺寸：520×420×260。  特制2个深度500mm的浸泡槽  4、台面高度：840 |  |
| 5 | 双头立式洗眼器 | 1 | 1. 双头出水，可有效保证清洗效果； | **洗眼装置** |
| 6 | 器械清洗喷枪 | 3 | 1. 优质喷枪；带有八个常用喷头、可分别用于水冲洗和压缩空气干燥； 2. 用于器械内部水分的吹扫。 | 清洗气枪 |
| 7 | 小型器械框 | 5 | 1. 全304不锈钢材质； 2. 用于盛放小零配件，防止配件丢失。 | 小型器械盒 |
| 8 | 污物接收台 | 1 | 1. 全304不锈钢材质； 2. 1100×600×800mm。 |  |
| 9 | 清洗工作台 | 1 | 1. 双层隔板（有双层置物功能） 2. 全304不锈钢材质； 3. 1800×1100×800。 | 清洗工作台 |
| 10 | 包布检查打包台 | 1 | 1. 全304不锈钢材质，2000×1100×850； 2. 桌面大玻璃、带检查灯，下面带隔板； |  |
| 11 | 器械检查放大镜 | 1 | 1. 可自由伸展，带灯 | 器械检查放大镜 |
| 12 | 纸塑袋搁架 | 2 | 1. 方便纸塑包装装载，利于过氧化氢均匀扩散和高温蒸汽穿透，同时提高装载量。 2. 采用优质304不锈钢材质 |  |
| 13 | 贮槽平台车 | 1 | 1. 全304不锈钢材质，900×500×940； 2. 槽体的深度为100mm； 3. 用途：用于各种物品的运输； | C:\Users\mac\AppData\Local\Temp\WeChat Files\49e1d95f29e6809ecb6824ca996058c.png |
| 14 | 双层平台车 | 1 | 1.全304不锈钢材质，1030\*500\*850；  2.结构轻巧，推拉方便； |  |
| 15 | 无油静音空气压缩机 | 1 | 1. 额定流量120L/min | attachment-1577679272434-5b8c05bad4f63f26 |
| 16 | 不锈钢篮筐 | 5 | 1.304不锈钢材质  2.尺寸300\*200\*50mm | attachment-1577678838416-a14bfc2c0675e71d |