**消化内镜专用电刀（氩气高频电刀）**

**一、设备功能要求（临床应用方面）**：

适用于在内镜治疗，特别是在早期肿瘤病变的根治及切割精度要求高的治疗。

1. **配置（参数）要求：**

1、集切割、凝血、氩气技术于一体；

2、具备电切、单、双极电凝功能；

3、具有内镜电切功能；

4、切割精度高。

**三、商务要求**

含安装服务；

设备保修期不少于一年。