**全自动电解质分析仪需求书**

1. **设备功能要求（临床应用方面）**：

本院此次购置的全自动电解质分析仪主要用于从样本中检测钾离子、钠离子、氯离子、离子钙(PH)。要求设备先进、准确度高、检测成本低。

1. **配置（参数）要求：**
2. 测定样本：全血、血清、血浆、稀释尿；

2、分析方法：离子选择性电极法；

3、有急诊优先功能；

4、具备多个样本位。

**三、商务要求**

保修期不少于一年。