建设清单：（详细需求参数请看附件）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **服务内容** | **数量** | **单位** | **备注** |
| **1** | **等级保护综合服务** | 对3个二级系统进行等级保护测评：HIS系统、PACS系统、病历系统。含：资产梳理服务、安全隐患排查服务、安全运维检测服务、安全加固服务。 | 1 | 项 | 　 |
| **2** | 出口防火墙 | 按院内网络需求设计，并且符合二级等保标准 | 1 | 台 | 不限一个以上防火墙，可利用院内已有防火墙升级病毒库　 |
| **3** | 日志审计 | 按院内网络需求设计，并且符合二级等保标准 | 1 | 台 | 可用软件替代　 |
| **5** | 汇聚交换机 | 按院内网络需求设计，并且符合二级等保标准 | 1 | 台 | 如只提供一台防火墙，可省略此台交换机　 |
| **6** | 门禁系统 | **单开甲级机房专用防火门（1套）：**1套（宽：96cm，高：217cm，厚：15cm）；**人脸门禁一体机（1套）：**包含人脸门禁一体机及附件、开关按钮、电磁锁及附件。 | 1 |  | 如提供的方案能过二级，可不作此项整改 |
| **7** | 防雷加固 | 新增机房防雷措施 | 1 |  | 如提供的方案能过二级，可不作此项整改 |
| **8** | 消防系统 | **七氟丙烷气体灭火：**包含但不限于：七氟丙烷气体灭火装置、药剂、自动泄压装置、点型光电感烟探测器、点型感温火灾探测器、探测器底座、警铃、气体启停按钮、气体释放警报器、气体灭火控制器(2区)等。 | 1 |  | 如提供的方案能过二级，可不作此项整改 |
| **9** | 线路整理 | 1、机房强、弱电分离；2、新增3个9口PDU插座。 | 1 |  | 如提供的方案能过二级，可不作此项整改 |